**Методические рекомендации по судейству Мастерства и Бонусов в категориях SQ Эксперт и SQ Эксперт без ограничений**.

**Мастерство исполнения 50 баллов**

Оценивается качество исполнения: проводки (как проложены кабели, крепление, равные промежутки крепления), качество соединений, качество инсталляции компонентов и монтажных панелей, качество отделки панелей, прочее …

Оценивается:

- проводка.

- головное устройство.

- усилители.

- акустические системы.

- прочие устройства.

Вычитается по 2 (два) балла за каждый пункт, где не было приложено никаких усилий.

Вычитается по 1 (одному) баллу за каждый пункт, где были приложены недостаточные усилия.

Минимальное количество баллов 0.

В каждом пункте обращаем внимание на качество произведенных работ:

- логичность укладки кабелей, пути прокладки (трассировка)

- крепление через равные промежутки

- крепление НЕ к штатной проводке (использование штатных креплений или модифицированных штатных креплений приветствуется, недостаточным мастерством считать крепление хомутами непосредственно к штатному проводу)

- проход в двери (разъемы или гибкие соединения)

- методы защиты проходов через металлические панели (специальные втулки, защитные рукава, защитные молдинги)

- маркировка кабелей

- способ крепления компонентов

- зазоры, выступающие панели

- качество отделки панелей (складки, неровности, потертости, следы клея, огрехи покраски)

- качество соединений и заделки проводки (оценивается надежность и качество методов заделки, наличие – было оценено ранее)

- акустические системы (оценивается качество исполнения, а не метод или тип акустического оформления)

Обращаем внимание на используемые материалы. Если штатное крепление, например головного устройства, полностью удовлетворяет по качеству (надежное, винтовое, имеет ровный зазор) – самостоятельное изготовление креплений не требуется, если нет – мастерство считается недостаточным.

**Иными словами, мы должны оценить, сделал ли участник все НЕОБХОДИМОЕ для качественной инсталляции аудиосистемы.**

**Бонусные баллы 15/100 баллов**

Бонусные баллы начисляются за элементы, относящиеся к аудио/видео системе:

- экстраординарная установка компонентов.

- зрелищные решения, привлекающие внимание посетителей мероприятия.

- решения, позволяющие нормальное использование транспортного средства при работающей аудио/видео системе.

- креативная презентация аудио/видео системы.

За каждое решение может быть начислено до 3 (трёх) бонусных баллов: 1 балл за саму идею, 1 балл за посредственную реализацию идеи, 2 балла за отличную реализацию идеи.

Здесь мы оцениваем ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ усилия, потраченные участником для качественной и зрелищной установки и презентации аудиосистемы!

Инсталляция:

- перенос фронтальных или тыловых динамиков на расстояние не менее, чем половина диаметра диффузора (не считая вч-динамиков)

- инженерные решения, позволяющие с минимальными затратами вернуть штатную аудиосистему (напр. полная взаимозаменяемость подиумов)

- использование корпусных (зя, фи и тд) оформлений для сч или мидбаса

- использование виброразвязанных типов креплений компонентов

- установка динамиков с возможностью регулировки

- механизация инсталляции

- изготовление дополнительных кабель-каналов

- дополнительные мультимедийные устройства и возможности системы

- решения, позволяющие нормальную эксплуатацию ТС

- безопасность, удобство обслуживания, унификация инструмента, инструкция по обслуживанию системы

Идея, для реализации которой не были приложены никакие усилия, не может быть оценена.

Однотипные бонусные решения (например по привлечению внимания посетителей: наклейки, флаги, шарики и пр) рекомендуем группировать и оценивать в совокупности.

В случаях затруднения с выставлением оценки – рекомендуем вызывать Главного Судью соревнований.